**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1. | Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καλύψει όλες τις βλάβες και τα  απαιτούμενα ανταλλακτικά τους, και για όλες τις μέρες του χρόνου.  Θα εκτελούνται δύο υποχρεωτικές επισκέψεις το έτος, μία ανά εξάμηνο για την συντήρηση των μηχανημάτων του Οίκου Gambro (Ομάδα Α) και μία υποχρεωτική επίσκεψη το έτος για την προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων του Οίκου Nikkiso (Ομάδα Β), καθώς και πλήρης τηλεφωνική υποστήριξη για όλα τα μηχανήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Η αξία όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών θα βαρύνει τον ανάδοχο | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Από τα ανταλλακτικά εξαιρούνται τα ULTRAFILTERS ( U8000S ) των  AK-200S ULTRA που είναι αναλώσιμα υλικά. (αφορά τα μηχανήματα του Οίκου Gambro) |  |  |  |
| 4. | Όλα τα έξοδα μετάβασης – παραμονής και επιστροφής των τεχνικών  της εταιρείας βαρύνουν τον ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Θα υπάρχει πλήρης κάλυψη των βλαβών στα μηχανήματα Τεχνητού  Νεφρού μετά από τηλεφωνική κλήση από τον υπεύθυνο ιατρό ή  προϊστάμενο του τμήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Ο πίνακας των μηχανημάτων που θα συντηρηθούν, με τύπο  μηχανήματος & αριθμό σειράς είναι ο κάτωθι:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ΟΜΑΔΑ Α : 21 MHXANHMATA MTN του Οίκου Gambro | | |  | 1 | ΑΚ – 200 S με BU:15608 & FU:12712 | |  | 2 | ΑΚ – 200 S με BU:15610 & FU:12714 | |  | 3 | ΑΚ – 200 S με BU:15611 & FU:12715 | |  | 4 | ΑΚ – 200 S με BU:15613 & FU:12717 | |  | 5 | ΑΚ – 200 S με BU:12748 & FU:12748 | |  | 6 | ΑΚ – 200 S με BU:15645 & FU:12749 | |  | 7 | ΑΚ – 200 S με BU:15646 & FU:12750 | |  | 8 | ΑΚ – 200 S με BU:15647 & FU:12751 | |  | 9 | ΑΚ – 200 S με BU:15648 & FU:12752 | |  | 10 | ΑΚ – 200 S με BU:15652 & FU:12756 | |  | 11 | ΑΚ – 200 S με BU:15653 & FU:12757 | |  | 12 | ΑΚ – 200 S με BU:15718 & FU:12797 | |  | 13 | ΑΚ – 200 S με BU:15720 & FU:12799 | |  | 14 | ΑΚ – 200 S με BU:15721 & FU:12800 | |  | 15 | ΑΚ – 200 S με BU:15722 & FU:12801 | |  | 16 | ΑΚ – 200 S με BU:15725 & FU:12804 | |  | 17 | ΑΚ – 200 S με BU:16188 & FU:13122 | |  | 18 | ΑΚ – 200 S με BU:16189 & FU:13123 | |  | 19 | ΑΚ – 200 S με BU:16190 & FU:13124 | |  | 20 | ΑΚ – 200 S με BU:16191 & FU:13125 | |  | ΟΜΑΔΑ Β : 12 MHXANHMATA MTN του Οίκου Nikkiso | | |  | 1 | DBB-05 με SN: 69028N-03 | |  | 2 | DBB-05 με SN: 69033N-01 | |  | 3 | DBB-07 με SN:J1808250 | |  | 4 | DBB-07 με SN:J1808251 | |  | 5 | DBB-07 με SN:J1808252 | |  | 6 | DBB-07 με SN:J1808284 | |  | 7 | DBB-07 με SN:J1808286 | |  | 8 | DBB-07 με SN:J1808287 | |  | 9 | DBB-07 με SN:J1808289 | |  | 10 | DBB-07 με SN:J1808290 | |  | 11 | DBB-07 με SN:J1808309 | |  | 12 | DBB-07 με SN:J1808310 | | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του συντηρητή:  1. Ζημιά ή καταστροφή των μηχανημάτων από θεομηνίες (σεισμός, θύελλες, νερά, κεραυνό, φωτιά). Από χτυπήματα, πτώση από το προσωπικό του νοσοκομείου ή από τρίτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Η αποδεδειγμένα μη ενδεδειγμένη ή κακή χρήση των μηχανημάτων από το Νοσοκομείο ή από τρίτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Η χρήση ακατάλληλων υλικών για την αποστείρωση, για τον καθαρισμό απασβέστωσης καθώς και η ελλιπής διαδικασία απασβέστωσης ή καθαρισμού, πέρα από τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως αναφέρονται στα Τεχνικά εγχειρίδια. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Η κακή ποιότητα παροχής νερού από το σύστημα επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Η κακή παροχή τροφοδοσίας τάσεως 220V/50 περιόδων του Νοσοκομείου ή της ΔΕΗ. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Οι εργασίες αποσύνδεσης και εγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους. | ΝΑΙ |  |  |
| Εάν ζητηθεί αποκατάσταση των βλαβών, λόγω των παραπάνω περιπτώσεων και εφόσον είναι δυνατόν, η δαπάνη θα συμπεριλαμβάνει τα εργατικά και τα ανταλλακτικά, και θα χρεώνεται χωριστά, με βάση τις τότε ισχύουσες τιμές του συντηρητή. | ΝΑΙ |  |  |